|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Foto | **Bestandnaam** | **Bijschrift** |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_01 | Het douchegootsysteem Seca bestaat uit een roestvrijstalen afvoerombouw met aansluitstukken en sifon en een op te steken gootprofiel met een te plaatsen opzetstuk.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_02 | Het nieuwe product is af fabriek volledig voorzien van een afdichtingsmanchet. Met in hoogte verstelbare scharniervoeten kan de hoogte eenvoudig worden aangepast overeenkomstig de individuele inbouwsituatie.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_03 | De afvoerombouwen zijn voor aansluiting in het midden of, zoals hier afgebeeld, voor aansluiting aan de wandzijde verkrijgbaar. De gootprofielen zelf kunnen eenvoudig tot de gewenste maat worden ingekort.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_04 | De afvoerput Centralis is een eendelige afvoerombouw van roestvrij staal met een tegelschaal in het midden. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_05 | Ook dit nieuwe product wordt steeds met een afdichtingsmanchet en in hoogte verstelbare scharniervoeten geleverd. Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_SecaCentralis\_06 | Tijdens de inbouw kan direct tot de rand van de tegelschaalbasis worden betegeld. Dit levert daarna een minimalistische uitstraling in de douche op.Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |