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Le réglage en hauteur du caniveau de drainage « Hydra Express » de la société Richard Brink s’effectue directement par le dessus. Il suffit, pour cela, d’une visseuse sans fil équipée d’un embout à six pans creux de 4 mm ou d’une clé manuelle correspondante. L’opération est rapide et permet un ajustement précis au revêtement mis en œuvre sur place.
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Voici un aperçu des différents composants du système. Il met bien en évidence l’agencement du corps de caniveau, du dispositif de réglage en hauteur, de la grille et des accessoires. Le kit de découpe (à gauche du caniveau raccourci sur la photo) permet de conserver la fonction de réglage en hauteur même après avoir découpé le caniveau. Ces profilés individuels sont dotés de vis à six pans creux intégrées. Ils sont insérés aux extrémités du corps de caniveau découpé au format nécessaire, puis vissés.
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Le système « Hydra Express » inclut des connecteurs à clipser grâce auxquels il est rapide et aisé de relier entre eux plusieurs corps de caniveau sans aucun outil.
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Les connecteurs à clipser sont centrés entre deux segments qu’ils accueillent et fixent.
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Le connecteur s’enclipse sans outil sous un corps de caniveau, puis sous l’autre.
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On obtient ainsi un long caniveau continu. Le réglage en hauteur reste accessible par le haut, ce qui permet d’ajuster avec précision chacun des éléments assemblés.
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Les caniveaux ainsi réalisés forment un système d’évacuation efficace capable d’adapter sa hauteur et sa pente en différents points au gré des conditions sur place.
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Cette photo montre, en coupe, comment « Hydra Express » s’intègre dans un revêtement composé de plusieurs couches. Des tapis de drainage peuvent être raccordés au caniveau grâce à un adaptateur supplémentaire, tandis que des lignes de rupture latérales permettent d’y rattacher des canaux de liaison « Subterra » de la maison Richard Brink.
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Sur les longs caniveaux notamment, le réglage en hauteur par le dessus offre une facilité d’ajustement pratique et toujours individualisé. Pour finir, des grilles assorties viennent compléter le système d’évacuation au même niveau que le revêtement.
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