|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bild | **Dateiname** | **Bildunterschrift** |
|  | RichardBrink\_CarlsCube\_01.jpg | Der CarlsCube am Karlsruher Großmarkt zeichnet sich vor allem durch seine Formgebung sowie die Fassadenstruktur aus.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_CarlsCube\_02.jpg | Der Neubau mit seinem unverkennbaren Wiedererkennungswert vereint räumliche Flexibilität und höchste Energieeffizienz.  Foto: Nikolay Kazakov | archis |
|  | RichardBrink\_CarlsCube\_03.jpg | Auf zwei Terrassenflächen des modernen Bürokomplexes wurden Hochbeete der Firma Richard Brink aus Cortenstahl verbaut.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_CarlsCube\_04.jpg | Um die Aufenthaltsqualität der Mitarbeitenden vor Ort zu steigern, wurde eines der Hochbeete mit zusätzlichen Sitzflächen oberhalb der Rückkantungen versehen.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_CarlsCube\_05.jpg | Die großflächigen modularen Pflanzsysteme wurden auf Maß gefertigt und verfügen über höchste Stabilität zur sicheren Aufnahme selbst großer Mengen Pflanzerde.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_CarlsCube\_06.jpg | Zusätzlich kamen Edelstahl-Dränagerinnen des Typs Stabile zum Einsatz, die entlang der gläsernen Terrassen-Fassaden eine zuverlässige Entwässerung sicherstellen.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_CarlsCube\_07.jpg | Die Rinnen wurden mit formschönen und zeitlosen Längsstabrosten aus Edelstahl abgedeckt.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_CarlsCube\_08.jpg | Dränagegullys unterstützen unter anderem die Entwässerung der Hochbeete, die aufgrund ihrer exponierten Lage mitunter großen Niederschlagsmengen ausgesetzt sind.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |