|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Foto** | **Bestandsnaam** | | **Fotobijschrift** | |
|  | RichardBrink\_FerroMax\_01 | | De nieuwe XXL-wateropvanggoot FerroMax van de firma Richard Brink is bij uitstek geschikt voor het snel verwerken van grote hoeveelheden neerslag op verharde wegen en terreinen.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG | |
|  | RichardBrink\_FerroMax\_02 | | De goot is bovendien in staat om grote hoeveelheden water tussentijds op te slaan om die vervolgens gecontroleerd aan het riool af te geven.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG | |
|  | RichardBrink\_FerroMax\_03 | | Afhankelijk van het bouwproject en de individuele eisen is de FerroMax in verschillende afmetingen verkrijgbaar. Zijn opslagvolume varieert van 102 l tot 900 l per strekkende meter, afhankelijk van de uitvoering.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG | |
|  | | RichardBrink\_FerroMax\_04 | | Op de IFAT 2022 in München presenteerde de metaalwarenfabrikant deze productinnovatie voor het eerst. De goot bestaat naar keuze uit thermisch verzinkt staal of roestvrij staal.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG | |
|  | | RichardBrink\_FerroMax\_05 | | Op de beursstand konden geïnteresseerden een gedetailleerd beeld krijgen van de FerroMax, die vooral opviel door zijn indrukwekkende grootte.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG | |