|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Photo | **Nom du fichier** | **Légende de la photo** |
|  | RichardBrink\_Neuheiten\_01 | L’adaptateur pour tapis drainant de la société Richard Brink est le complément idéal pour le caniveau de drainage « Hydra ». Et il simplifie encore la pose des tapis.Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Neuheiten\_02 | Parfaitement assorti au caniveau de drainage, l’adaptateur est tout d’abord fixé au corps de ce dernier à l’aide des vis fournies. Il existe en deux versions différentes afin d’accueillir des tapis drainants d’une épaisseur de 8 mm ou 16 mm.Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Neuheiten\_03 | Le tapis se glisse ensuite dans l’adaptateur où des crochets le maintiennent bien en place en alignement avec le caniveau.Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Neuheiten\_04 | Le fabricant spécialisé en articles métalliques propose également une évacuation spécifique qui permet d’enjamber les embrasures de portes ou de fenêtres où il n’est pas possible de raccorder directement un caniveau.Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Neuheiten\_05 | L’évacuation est conçue de telle façon qu’elle permet un raccordement avec système de visite en dehors de l’embrasure.Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Neuheiten\_06 | Le nouveau rail de recouvrement des tapis à picots crée un raccord en métal droit et bien net le long des surfaces verticalesPhoto : Richard Brink GmbH & Co. KG |