|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Foto** | **Bestandsnaam** | **Fotobijschrift** |
|  | RichardBrink\_Clarus\_01 | Met de Clarus presenteert de firma Richard Brink een nieuw product uit het plantenbak-assortiment. De Clarus valt op door zijn naadloze lasverbindingen en de goede mogelijkheden voor een individuele vormgeving.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Clarus\_02 | De plantenbak staat als op maat gemaakte uitbreiding in een rij met het model Basio van de metaalwarenfabrikant.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Clarus\_03 | De Clarus wordt altijd volgens individuele afmetingen op verzoek van de klant geproduceerd, en kan dus wat betreft afmetingen worden aangepast aan projectspecifieke eisen.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Clarus\_04 | De firma Richard Brink produceert de volledig naadloos gelaste en monolithisch ogende plantenbak van cortenstaal, roestvrij staal of gecoat aluminium vanaf een dikte van 3 mm.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |
|  | RichardBrink\_Clarus\_05 | Een interne aansluitmof in de bodemplaat zorgt voor een gecontroleerde afvoer van overtollig giet- of neerslagwater.  Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG |