***Optische eenheid van wanden***  
De firma Richard Brink introduceert het klikbare wandaansluitprofiel "Basis Clip“

Schloß Holte-Stukenbrock, 08-04-2025: **Met diverse producten voor gebruik rondom het huis komt Richard Brink GmbH & Co. KG zowel tegemoet aan de hoogste functionaliteits- als designeisen. Een van de zwaartepunten van het familiebedrijf zijn dak- en wandsystemen met oplossingen zoals schoorsteenafdekkingen tot systemen voor groene gevels. Het assortiment omvat tevens metalen wandaansluitprofielen die nu ook in de uitvoering “Basis Clip” met onzichtbare bevestiging worden aangeboden.**

De overgang tussen horizontale en verticale oppervlakken is een bijzonder gevoelig gebied in de woningbouw, want daarvoor zijn passende afdichtingsmaatregelen tussen vloer en wand nodig. Juist voor dit overgangsgebied biedt de firma Richard Brink met zijn wandaansluitprofielen hoogwaardige afdekkingen die zorgen voor een optische afwerking. Tot nu toe waren de producten alleen verkrijgbaar als eendelige schroefbare modellen van aluminium of roestvrij staal die vooral in buitenruimtes zoals terrassen toepasbaar zijn. De Oost-Westfaalse metaalwarenfabrikant heeft onlangs een alternatief op de markt gebracht dat - net als de eigen randprofielen voor attiekafdekkingen - met een clipsysteem aan de daarvoor bestemde wandhouder kan worden bevestigd.

**Eenvoudige montage, naadloze look**

De nieuwe tweedelige uitvoering zorgt dankzij de verborgen bevestiging in plaats van een zichtbare houder voor een esthetische uitstraling. Allereerst wordt het geleidingsprofiel rechtstreeks aan de muur vastgeschroefd. Vervolgens wordt het bovenste deel van het wandaansluitprofiel op dezelfde geleiderail geplaatst. Tot slot wordt het aluminium profiel “Basis Clip” met een dikte van 1,5 mm en een standaardhoogte van 150 mm in de houder geklikt en wordt de bovenste voeg met siliconen afgedicht. Dankzij het clipsysteem wordt de houder onzichtbaar, wat een fraaie overgang creëert van vloer naar wand. De optie om het wandaansluitprofiel van een poedercoating in alle RAL-kleuren te voorzien, biedt ook optisch gezien extra vormgevingsmogelijkheden. Voor de standaard elementen met een lengte van 3.000 mm heeft de firma Richard Brink zelf accessoires ontwikkeld, zoals verbindingsstukken, hoeken, dagkantplaten en eindstukken. Hiermee hebben klanten de beschikking over een compleet, direct monteerbaar pakket voor elk project. Ook het op aanvraag verkrijgbare maatwerk levert hieraan een belangrijke bijdrage.

**(ca. 2.500 tekens)**

De firma Richard Brink is een middelgroot familiebedrijf uit Oost-Westfalen, geleid door de tweede generatie. In zijn meer dan 45-jarig bestaan is het bedrijf uitgegroeid tot expert op het gebied van metaalwarenfabricage. Alle processen worden intern afgehandeld en staan onder eigen verantwoordelijkheid, van productontwikkeling, constructie en productie tot advies en verkoop.

Het productaanbod omvat drainage- en afwateringsoplossingen, plantsystemen en oplossingen voor daken en wanden, de industrie, badkamers en keukens. Het brede standaardassortiment van de metaalwarenfabrikant wordt aangevuld met maatwerk en speciale uitvoeringen. Meer informatie op [**www.richard-brink.de**](http://www.richard-brink.de).

Het zusterbedrijf Brink Systembau GmbH is vooral gespecialiseerd in tentoonstellingsbouw. Het verkoopt onder andere modulaire beursbouwsystemen die door Richard Brink GmbH & Co. KG worden geproduceerd. Daar komen nog andere producten bij, zoals led-lichtwanden met volledige achtergrondverlichting of pakketboxen als veilige plek om particuliere en commerciële goederenzendingen in te bewaren.