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Het nieuw vormgegeven Melangeursplein in het Nederlandse Zevenaar combineert historische industriële architectuur met open, groene verblijfsruimtes.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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De zwaar belastbare goot ‘Mono-Fortis’ van de Firma Richard Brink verzorgt de lineaire afwatering langs de verharde delen van het plein.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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De monolithische gootsegmenten van polymeerbeton vormen een strakke, uniforme lijn in de bestrate oppervlakken.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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De gootbehuizing en het rooster van de ‘Mono-Fortis’ vormen samen één component van polymeerbeton. Met een verkeersklasse van E 600 is de goot uitstekend belastbaar, maar tevens relatief licht.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG
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Het afwateringstraject van 66 meter lang wordt aangevuld met in totaal vier zandvangers, voorzien van het bijpassende gietijzeren designrooster ‘Zippa’.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG 
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Dankzij de combinatie van goten van polymeerbeton en zandvangers is het systeem in hoge mate belastbaar en toch onopvallend in de openbare ruimte geïntegreerd.

Foto: Richard Brink GmbH & Co. KG 
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