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Aux Pays-Bas, la ville de Zevenaar a récemment réaménagé sa place Melangeursplein qui allie ancienne architecture industrielle et espaces verts accueillants.
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Le long des zones stabilisées, c’est le caniveau pour charges lourdes « Mono-Fortis » de la société Richard Brink qui assure l’évacuation des eaux.
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Les éléments monolithiques en béton polymère s'intègrent idéalement dans les surfaces pavées où ils tracent une ligne claire et continue.
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Le corps du caniveau « Mono-Fortis » et sa grille forment un seul et même élément en béton polymère. Relevant de la classe de charge E 600, ce caniveau est extrêmement résistant, tout en restant relativement léger.

Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG

	
[image: ]

	
RichardBrink_Zevenaar_05



	
En tout, quatre avaloirs équipés de grilles design en fonte « Zippa » viennent compléter ce système d’évacuation de 66 mètres de long.

Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG
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Cette association de caniveaux en béton polymère et d’avaloirs séduit par sa grande capacité de charge et s'intègre discrètement dans l'espace public.

Photo : Richard Brink GmbH & Co. KG
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